=================================================================
  REPORTE DE RECURSOS FPGA - Oscilador Caótico Lü (RISC0)
  Placa: Alchitry Cu (iCE40HX8K)
  Generado con: nextpnr-ice40 via apio build
=================================================================

UTILIZACIÓN DE RECURSOS
------------------------
Recurso            Usados   Disponibles   Uso (%)
ICESTORM_LC (LUTs)   3860       7680       50.3%
ICESTORM_RAM           32         32      100.0%  ⚠ Saturado
SB_IO                  12        256        4.7%
SB_GB (Global Buf)      8          8      100.0%  ⚠ Saturado
ICESTORM_PLL            0          2        0.0%
SB_WARMBOOT             0          1        0.0%

TEMPORIZACIÓN (Frecuencia Máxima Alcanzada)
--------------------------------------------
Dominio clk  (entrada 100 MHz): 626.57 MHz alcanzada  (restricción: 12 MHz) ✓
Dominio clk25 (25 MHz dividido):  38.95 MHz alcanzada  (restricción: 12 MHz) ✓

NOTAS
------
- El RISC0 opera a clk25 = 25 MHz (divisor por 4 del reloj de 100 MHz).
- ICESTORM_RAM al 100%: toda la RAM de bloque del HX8K es usada por la
  memoria de programa (PROM) y datos (DRAM) del procesador.
- SB_GB al 100%: los 8 buffers globales de reloj están ocupados por el
  árbol de distribución de clk y clk25.
- Los LUTs al 50% indican margen disponible para lógica adicional.
=================================================================
